**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования**

**Калининский сельсовет**

**Ташлинского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.02.2019 № 12-п

пос.Калинин

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 –2024 годы»

В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития Калининского сельсовета Ташлинского района на 2019-2024 годы, а также в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития поселения в части капитального строительства:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

 Глава администрации Ю.Н.Малашин

Разослано: администрации района, прокурору района.

Приложение

 к постановлению администрации

Калининского сельсовета

Ташлинского района

Оренбургской области от

 25.02.2019 № 12-п

**Программа**

**муниципального образования Калининский сельсовет**

**Ташлинского района Оренбургской области**

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»**

**Паспорт программы муниципального образования Калининского сельсовета «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 –2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнительпрограммы | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Соисполнители программы  | Ресурсоснабжающие организации |
| Цель программы  | Комплексное развитие, реконструкция, модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации и качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей на территории муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее – сельское поселение). |
| Задачи программы  | 1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальнойинфраструктуры;2) перспективное планирование развития систем коммунальнойинфраструктуры;3) повышение инвестиционной привлекательности коммунальнойинфраструктуры;4) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;5) повышение надежности коммунальных систем и качествакоммунальных услуг сельского поселения;6) обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;7) совершенствование механизмов развития энергосбережения иповышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;8) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;9) улучшение экологической обстановки в сельском поселении;10) разработка мероприятий по комплексной реконструкции имодернизации систем коммунальной инфраструктуры;11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансированияперспективное планирование развития систем коммунальнойинфраструктуры сельского поселения;12) Программа является базовым документом дальнейшей разработкиинвестиционных, производственных программ организацийкоммунального комплекса и целевых программ сельского поселения.13) Разработка единого комплекса мероприятий, направленных наобеспечение оптимальных решений системных проблем в областифункционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях:- повышения уровня надежности, качества и эффективности работыкоммунального комплекса;- обновления и модернизации основных фондов коммунальногокомплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Целевые показатели  | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами;2) показатели надежности (бесперебойности) систем соснабжения;3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления;4) показатели воздействия на окружающую среду;5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;6) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализациипрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы требуемыхкапитальных вложений | Финансирование Программы осуществляется за счет средств:- областного бюджета;- районного бюджета;- бюджета сельского поселения.Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2019-2024 годы всего 100000 (сто тысяч) рублей.Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год.Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты:1) повышение надежности работы системы коммунальнойинфраструктуры;2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме;5) оптимизация управления электроснабжением поселения;6) внедрение энергосберегающих технологий;7) снижение удельного расхода электроэнергии для выработкиэнергоресурсов;8) снижение потерь коммунальных ресурсов2. Социальные результаты:1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования;2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;3) рациональное использование природных ресурсов3. Экономические результаты:1) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;2) плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования;3) повышение инвестиционной привлекательности организацийкоммунального комплекса муниципального образования. |

**2. Характеристика существующего состояния систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**2.1. Характеристика систем водоснабжения**

Источником водоснабжения сел, входящих в состав сельского поселения, являются подземные воды.

Водоснабжение, осуществляется из одиночных скважин сельским водопроводом. На одиночных скважинах имеются водонапорные башни.

Водопроводные сети проложены диаметром 57-160 мм.

Одиночные скважины сельского водопровода имеют слабо организованные зоны санитарной охраны, состояние их удовлетворительное.

Запасы используемых подземных вод не оценены и не утверждены.

Водопроводные сети недостаточно развиты, требуют ремонта. Общий износ водопроводных сетей составляет 100 %.

В целом система водоснабжения – бессистемная. Сети частично закольцованы, частично – тупиковые.

Существующая система водоснабжения не в состоянии обеспечить подачу воды на нужды наружного пожаротушения в нормативных объемах.

Услугой водоснабжения обеспечено 100 % населения.

Система водоснабжения, объединенная хозяйственно-питьевая – производственная
противопожарная по назначению, по конструкции кольцевая – тупиковая, однозонная с водоисточником из подземного горизонта. Подача воды питьевого качества предоставляется населению на хозяйственнопитьевые нужды и полив, на хозяйственно-питьевые и частично производственные нужды промышленных и коммунальных предприятий, на пожаротушение. Категория надежности системы водоснабжения – 3.

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию.

Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

Услуги по водоснабжению всем потребителям сельского поселения оказывает ЗАО им.Калинина.

На территории сельского поселения размещены объекты водоснабжения: в п.Калинин - 2 башни и 2 артскважины, в с.Коммуна - 1 башня и 1 артскважина, в с.Кандалинцево - 1 башня и 1 артскважина, в с.Прокуроновка – 1 башня и 1 артскважина.

Техническое состояние некоторых объектов водоснабжения: водонапорных башен – неудовлетворительное, так как срок их эксплуатации свыше 50 лет.

Норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается равной 160 л/сут на человека.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на полив зеленых насаждений определен по норме 90 л/сут на человека.

Расходы воды на нужды местной промышленности приняты в размере 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы – 10%.

Таким образом, удельный расход воды на 1 человека, с учетом полива, нужд местной промышленности, собственных нужд водопровода и неучтенных расходов составляет 300 л/сут.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии с: СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85\*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в баках водонапорных башен, в пожарных резервуарах и в пожарных водоемах.

В резервуарах хранится 3-х часовой запас воды для пожаротушения, в баках водонапорных башен – 10-ти минутный.

При хранении 10-ти минутного противопожарного запаса воды в баках водонапорных башен, дальнейшая подача воды на 3-х часовое пожаротушение обеспечивается насосами водозаборных скважин и пожарными резервуарами и водоемами.

Так как система водоснабжения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, это влечет за собой ненадежность работы всей системы, а также, вследствие аварийности на сетях, возникновение вторичных загрязнений, снижающих качество воды, которое должно соответствовать требованиям СанПиН 1.4.1074-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5. 1315-2003 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования».

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателей  | Единицыизмерения | Современноесостояние | Расчетный срок |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 1.  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1.  | Водопотребление – всего,  | м3/сут.  | -  | 436,8 |
| 1.2.  | Среднесуточноеводопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел.  | -  | 300,0 |
| 1.3.  | Протяженность сетей  | км  | - | 12,0 |
| 2.  | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1.  | Общее поступление сточныхвод – всего, | м3/сут.  | -  | 624,0 |
| 2.2.  | Протяженность сетей  | км.  | -  | 12,0 |

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлено следующее:

1) в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;

2) растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет;

3) износ водопроводных сетей составляет до 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30 % от объема воды, поданной в сеть;

4) текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.

Водоотведение

Население не имеет централизованной системы канализации, канализование осуществляется в выгребные ямы.

**2.2. Характеристика систем газоснабжения**

В настоящее время газоснабжение сельского поселения, состоящего из населенных пунктов: пос.Калинин; с.Коммуна; с.Кандалинцево; с.Прокуроновка, осуществляется, в основном, природным газом.

Природный газ сельское поселение получает от межпоселкового газопровода высокого давления.

От межпоселкового газопровода высокого давления газ поступает на ГРП и ШРП с. Ламское, ШРП пос. Казанский.

После ГРП и ШРП газ поступает по газопроводам низкого давления Р≤ 0,003 МПа до потребителей жилых домов.

Всего в сельском поселении:

ГРП – 0 шт.

ШРП - 5 шт.

В основном, население сельского поселения использует природный газ.
Использование природного газа осуществляется на нужды отопления, приготовления пищи, горячего водоснабжения жилого фонда.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименованиепоказателей | Единицыизмерения | Современноесостояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1.1.  | Потребление газа – всего | млн.нм3/год  | -  | 3,453 |

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Сельское поселение газифицировано природным газом на 99 %.

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

1) подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

2) обеспечение надежности газоснабжения потребителей.

**2.3. Характеристика системы электроснабжения**

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра «Оренбургэнерго»).

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, наружное освещение. На территории сельского поселения электроснабжение представлено линейными объектами ЛЭП 10 кВ.

Территория сельского поселения полностью энергообеспечена.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.
Нормы потребления жилищно-коммунального сектора, включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единицыизмерения | Современноесостояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1.  | Потребность в электроэнергии– всего, | т.квт.ч/год  | -  | 2081,2 |

Электрические нагрузки жилого сектора и административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-94\* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства сельского поселения были выявлены следующие проблемы:

1) необходима реконструкция электрических сетей;

2) реконструкция существующего наружного освещения;

3) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4) массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения (износ электросетей от 60% до 80%);

5) потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции;

6) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

**2.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов**

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора, и твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

В настоящее время сбор ТКО с последующим вывозом на полигон на территории муниципального образования Калининский сельсовет осуществляют базовое хозяйство. Контейнерные площадки для сбора ТКО отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

1) рекультивация несанкционированной свалки и выбор новой площадки под ПВН;

2) необходима организация контейнерных площадок во всех населенных пунктах;

3) необходима установка контейнерных площадок в местах отдыха населения, на пляжах;

4) необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урны для сбора мусора.

**3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и
прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия
Генерального плана**

**3.1. План развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период 2019-2024 годов**

Мероприятия, предусмотренные в данной программе, позволят повысить надежность системы водоснабжения, качество предоставляемой услуги и эффективность работы системы, а также увеличение объёмов полезного отпуска.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения определены на основе планировочного решения Генерального плана.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок ремонта осуществляется прокладкой ремонта водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов и водозаборов.

Ввиду сильной изношенности существующих сетей необходимо заменить 90 % существующих водопроводных сетей диаметром 57-160 мм.

Сети водопровода принять из стальных и полиэтиленовых труб.

Одиночные водозаборные скважины должны быть оборудованы локальными установками обеззараживания воды, расположенными непосредственно в надскважинных павильонах (например, установками УФ облучения).

Обеспечение потребных напоров для 1-2 этажной застройки предусматривается с помощью водонапорных башен, для объектов большей этажности (объекты промышленности, соцкультбыта) – путем устройства индивидуальных повысительных насосных станций (встроенных, внутриплощадочных и т.п.).

Емкость баков водонапорных башен должны быть достаточной для хранения регулирующего и противопожарного объемов воды.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в области водоснабжения: объемы перспективного потребления составят 624 м3/сут.

**3.2. План развития системы газоснабжения на период 2019-2024 годов**

Развитие системы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2019-2024 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечен целый ряд мероприятий.

**Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения**

 На 2019 год планируется застройка 3 частных жилых домов, что увеличит расход потребления природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения на 13500 кубов в год.

**Расход природного газа на отопление жилой застройки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Численность населения,тыс.чел. | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа,млн.нм3/год |
| 1 очередьстроительства 2019 г. | Расчетныйсрок2024 г. | 1 очередьстроительства 2019 г. | Расчетныйсрок 2024 г. | 1 очередьстроительства 2019 г. | Расчетныйсрок 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пос. Калинин | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Кандалинцево | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Коммуна | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Прокуроновка | - | - | - | - | - |  |

**Расход природного газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа,млн.нм3/год |
| 1 очередьстроительства 2019 г. | Расчетныйсрок 2024 г. | 1 очередьстроительства 2019 г. | Расчетныйсрок 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос.Калинин | - | - | - | - |
| 2 | с.Кандалинцево | - | - | - | - |
| 3 | с.Коммуна | - | - | - | - |
| 4 | с.Прокуроновка |  |  |  |  |

**3.3. План развития системы электроснабжения муниципального образования в период 2019-2024 годов**

Потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год составит 2081200 кВтч/год.

Покрытие электрических нагрузок сельского поселения будет осуществляться от существующей ПС.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 4 трансформаторных подстанций (ТП).

Сети 10 кВ предлагается выполнить воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвески предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП.

Светильники уличного освещения принимаются энергосберегающие.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселения потребуется реконструкция сетей 10; 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электрической энергией, вводимых в период 2019-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

1. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция сетей уличного освещения – замена голых проводов на самонесущие (СИП), установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

2. Реконструкция действующих на территории сельского поселения объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК «Оренбургэнерго»).

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования.

Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации. Это позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капитальных вложений и не требующие значительных капитальных вложений.

Мероприятия, требующие больших капитальных вложений:

1. Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

3. Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия, не требующие больших капитальных вложений:

1. Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

2. Оптимизация уровней напряжения в сети.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых и общественных зданиях, помещениях, занятыми бюджетными организациями, рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в жилых и общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ).

Важный момент – экономичная работа сети уличного освещения.

Мероприятия, повышающие экономичность:

1) ревизия существующих линий с перетяжкой проводов;

2) замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;

3) реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);

4) устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);

5) установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам)

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

1. Совершенствование технологических процессов.

2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

Так же одним из важных направлений в развитии схемы электроснабжения является направление по выявлению бесхозяйных электрических сетей (сети бывших сельскохозяйственных и прочих предприятий), трансформаторных подстанций и включение их в реестр муниципальной собственности.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в области электроснабжения
Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

**3.4. План развития системы сбора твердых коммунальных отходов сельского поселения на период 2019-2024 г.**

Это направление включает следующие разделы:

- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов;

- размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

1) создание специализированных полигонов по утилизации ТКО, отвечающих всем необходимым требованиям;

2) развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

3) улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

4) улучшение экологического состояния сельского поселения.

Основными результатами реализации мероприятий комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей сельского поселения, являются:

- приобретение мусорных контейнеров;

- организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

**Прогноз объемов образования ТКО от населения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселение | 2019-2021 гг. | 2024 г. |
| Численностьнаселения,человек | Объем отходов,тонн/год | Численностьнаселения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| Калининский сельсовет | 1689 | 500 | 1670 | 499,5 |

В целом, комплексная реализация планов развития систем коммунальной инфраструктуры позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Целью организации услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского поселения предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТКО.

В период 2019-2024 годов планируется организация сбора и вывоза ТКО в соответствии с законодательством.

**4. Перечень мероприятий и целевых показателей**

**Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиесооружений | Единицаизмерения | Количество | Месторасположения | Мероприятия | Срокиреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водопроводные сети,диаметром 57-160мм | км. | 2 | п.Калинин | Реконструкция,капитальныйремонтсуществующих | 1 очередьстроительства |
| 2. | 1 | с.Кандалинцево | Реконструкция,капитальныйремонтсуществующих | 1 очередьстроительства |
| 3 | 1 | с.Коммуна | Реконструкция,капитальныйремонтсуществующих | 1 очередьстроительства |
| 4 | 1 | с.Прокуроновка | Реконструкция,капитальныйремонтсуществующих | 1 очередьстроительства |

**4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2019-2024 годы направлена на:

1) снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации;

2) привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории мунципального образования предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации, а именно: ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», ПАО «МРСК» (филиал ПАО «МРСК «Оренбургэнерго»), ЗАО им.Калинина.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Основной причиной возникновения проблем является - высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения.

**4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов**

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов
коммунального хозяйства относятся:

а) показатели качества коммунальных ресурсов;

б) показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов.

г) использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;
**Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источникинформации | Критерийэффективности |
| 1 | Аварийностьсистемкоммунальнойинфраструктуры | ед./км | Отношениеколичества аварийна системахкоммунальнойинфраструктуры кпротяженности сетей | Организациякоммунальногокомплекса | Частота аварий всехкоммунальных систем,находящихся в эксплуатациипредприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствиевзятых на анализпробкоммунальныхресурсовнормативнымтребованиям | шт. | Отношениеколичества взятыхпроб к количествупроб отвечающихтребованиямнормативов | Организациякоммунальногокомплекса | 1 |
| 3 | Перебои вводоснабжениипотребителей(холодной воды) | час | Продолжительностьотключений иколичествоотключений | Организациякоммунальногокомплекса |  0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1месяца или 4 часаединовременно |
| 4 | Перебои вэлектроснабжениипотребителей | час | Продолжительностьотключений иколичество отключений | Организациякоммунальногокомплекса | 0(2 часа – при наличии двух независимыхвзаимно резервирующихисточников питания;  24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои втеплоснабжениипотребителей | час | Продолжительностьотключений иколичествоотключений втечениеотопительногопериода | Организациякоммунальногокомплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1месяца) |
| 6 | Готовность системытеплоснабжения котопительномусезону (длятеплоснабжения) | Ед. | Отношениенормативноймощностиводогрейных котлов,готовых котопительномупериоду кприсоединеннойнагрузкепотребителей | Организациякоммунальногокомплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самомуудаленному от источника потребителю |

**4.3. Мероприятия направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства**

**Система водоснабжения**:

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

3. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

4. Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

5. Строительство блочно-модульной станции очистки водопроводной воды;

6. Оборудование современных узлов учета воды;

7. Создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

8. Строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

**Система газоснабжения**:

1. Планируется прокладка газопровода с учётом вновь проектируемых зданий и сооружений.

2. Прохождение сетей газоснабжения и объёмы потребления газа будут уточняться на стадии проектирования.

3. Качественное и бесперебойное предоставление ресурсов характеризуется:
- доступностью коммунальных услуг для населения;

- спросом на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- степенью охвата потребителей приборами учета;

- надежностью поставки ресурсов;

- эффективностью производства и транспортировки ресурсов;

- воздействием на окружающую среду.

**Система электроснабжения**:

1. Оснащение потребителей жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии.

2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов.

3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры.

5. Перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель.
2. Изолирование отходов от населения.

3. Обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы.

4. Обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

5. Разработка нормативных документов.

6. Максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов.

7. Совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

8. Создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения сельского поселения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

**4.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах**

Твердые коммунальные отходы, собираемые на территории сельского поселения, утилизируются на полигоне который расположен на территории Ташлинского района в 2 км от сельского поселения. Утилизация твердых коммунальных отходов на специализированном полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить экологическую и санитарноэпидемиологическую безопасность за счет ликвидации несанкционированных свалок и обеспечения утилизации биологических отходов. Реализация мероприятий Программы позволит достичь обеспечения бесперебойного предоставления услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Мероприятия определены в соответствии с целевыми показателями, принятыми в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели воздействия на окружающую среду.

**4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов**

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

3. Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

**4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов**

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: 1) повышение надежности системы водоснабжения;

2) снижение фактических потерь воды до 0,5 %;

3) снижение потребления электрической энергии;

4) увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;
5) расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

6) утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Эффективность электроснабжения от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения

1) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы захоронения (утилизации) ТКО:

1) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

**4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду**

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:
1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев.

2. Рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах).

3. Посадка деревьев.

4. Посадка кустарников.

5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.

6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

**4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения**

Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения:

1. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели.

4. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование
инвестиционных проектов

Реализация Программы осуществляется администрацией Калининского сельсовета Ташлинского района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Оренбургской области, средства районного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

**Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период, год  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Объемпоступлений,руб. | 100000,0 | 100000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2019 по 2024 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

**6. Обосновывающие материалы**

**6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы**

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

Определяя перспективы развития сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

В целом в сельском поселении рост жилищного строительства набирает темпы и повышает доступность жилья для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

**6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения**

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

**6.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры**

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;
- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев (балансодержателей) внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей.

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области
обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

**6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях, прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

**6.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной
инфраструктуры**

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами: - социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

**6.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства регионального и местного бюджетов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

**6.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования
инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры**

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов, с одной стороны, направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

**6.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности**

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей сельского поселения установлены практически у всех.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищнокоммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители села (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В Таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

**Анализ влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеучастника системы | Положительные стороны существующейсистемы | Отрицательныесторонысуществующейсистемы | Риски (последствия) сохранениясуществующей системы |
| Жители поселения(потребителикоммунальныхуслуг) | Возможностьоплачиватьсчета закоммунальныеуслуги частями(по каждойотдельнойквитанции) померепоявленияфинансовыхвозможностей. | увеличение временина осуществленияоплаты квитанцииразличнымресурсоснабжающиморганизациям;сложностьпроведенияобобщенного анализаи контроля платежейза коммунальныеуслуги;необходимостьрешения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций | формирование и укреплениестереотипов «справедливости» оплатыкоммунальных услуг по остаточномупринципу при наличии финансовыхсредств;формирование непрогнозируемого«разрыва» между периодом потребленияи оплаты коммунальных услуг. |
| Ресурсоснабжающиеорганизации (РСО) | возможностьконтроля надрасчетами,приемом иучетомплатежейпотребителейзакоммунальныеуслуги;прямоевлияние науровеньсобираемостиплатежей закоммунальныеуслуги. | Необходимостьведенияпретензионнойработы с большимколичествомпотребителей(физических лиц). | Риски неполучения платы закоммунальные услуги, которые не могутбыть отключены за неуплату всоответствии с Правиламипредоставления коммунальных услуггражданам (холодное водоснабжение). |
| Расчетно-кассовыйцентр | Не определено | Не определено | Не определено |
| Существующаясистема расчета,учета и приемаплатежей закоммунальныеуслуги. | Не определено | отсутствиеобобщеннойдостовернойинформации опотреблении и оплатекоммунальных услуггражданами,необходимой дляпринятия решенийорганамиисполнительнойвласти поселения вчасти организации иобеспечениясоциальнойподдержки граждан.использование длярасчета, учета иприема платежей базданных,сформированныхресурсоснабжающимиорганизациями,которые могутсодержать различнуюинформацию поодноименнымпозициям;дублированиевыполняемыхресурсоснабжающимиорганизациями работи осуществляемыхфункций (ведение базданных, печать идоставка платежныхдокументов, приемплаты и др.),приводящее кувеличению платы зажилое помещение | риски финансирования реализацииинвестиционных программ организацийкоммунального комплекса вследствиеустоявшегося мнения о естественностинеоплаты коммунальных услуг;увеличение расходов на взимание платыза коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций.

В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.